OWA - Sinfonia Silencia - Kante 3 1200 x 600 x 20 mm ähnl. RAL 9003 Signalweiß

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



GTIN:

4045543035467

HAN:

00079395

Farbton

weiß

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

24,00

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.200,00

Absorberklasse

A

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

gerade

Reinraumklasse

ISO 5

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

3,30

Schallabsorptionsgrad

1,00

Schalldämmmaß (dB)

24,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Garantie (Jahre)

10

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Oberfläche/Kaschierung

Vlies

Scheuerfest

true

Systeme

S 3 / S 3 cliq / S 15 cliq | S 18d – Bandraster | S 6c – freigespannt

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard