OWAcoustic Finetta

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften

GTIN:

4045543010549

HAN:

00028799

Farbton

weiß

Feuerwiderstandsklasse

REI 180

Oberfläche

beschichtet, geprägt

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

31,00

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

625,00

Absorberklasse

C

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2, d0, s1

Kantenausführung

gerade

Reinraumklasse

ISO 5

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

4,50

Schallabsorptionsgrad

0,70

Schalldämmmaß (dB)

33,00

Systeme

S 3 / S 3 cliq / S 15 cliq

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Scheuerfest

true

Oberfläche/Kaschierung

genadelt/geprägt

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Garantie (Jahre)

10

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard