OWAcoustic Humancare Sinfonia Selencia

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften

Farbton

weiß

Feuerwiderstandsklasse

REI 45

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

24,00

Breite (mm)

600,00 - 625,00

Länge (mm)

600,00 - 1.250,00

Absorberklasse

A

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

gerade

Reinraumklasse

ISO 4

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

3,30

Schallabsorptionsgrad

1,00

Schalldämmmaß (dB)

24,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Garantie (Jahre)

10

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Oberfläche/Kaschierung

Vlies

Scheuerfest

true

Systeme

S 3

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard