OTTOSEAL A 220 TURBO ACRYL-DICHTSTOFF

OTTO-CHEMIE

Eigenschaften

Anwendung

außen, innen

Farbton

weiß

Werkstoff

Acryl

Anzahl Komponenten

1

Brandverhalten

E

Breite Fuge (mm)

0,00 - 25,00

Dichte (kg/m³)

1.600,00

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 35,00

zul. Gesamtverformung Fugendichtstoff (%)

7,50 - 10,00

Farbton (Herstellerbezeichnung)

weiß