PCI Polycret® 5 Betonspachtel

PCI Augsburg

Eigenschaften

Farbton

grau

Werkstoff

Zement

Anwendung Spachtelmasse

Ausgleichsspachtel, Füllspachtel, Reparaturspachtel

Brandverhalten

E

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Verlegereife

nach 4 Stunden, nach 6 Stunden

Wasserbeständigkeit

wasserfest

max. Schichtdicke (mm)

1,00 - 5,00