Record CLEAN K1-A T30 RS – einflügelige automatische Schiebetür mit kombinierter Brand- und Rauchschutzfunktion

Record | Part of ASSA ABLOY

Eigenschaften

HAN:

record CLEAN K1-A T30 RS

Antriebsart

automatisch, elektrisch

Dichtheit

dichtschließend, rauchdicht

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

anodisiert / eloxiert, beschichtet

Öffnungsart

Schiebeflügel

Höhe (mm)

3.305,00

Ausführung Griff

Hebelgriff

Führung Schiebetür

Bodenführung

Werkstoff Griff

Stahl

Werkstoff, Laufrad

Kunststoff

Werkstoff Profil, Rahmen

Aluminium

Dicke Türblatt (mm)

60,00

Durchgangsbreite (mm)

0,00 - 3.000,00

Durchgangshöhe (mm)

0,00 - 3.000,00

Varianten

CLEAN K1-A na, CLEAN K1, CLEAN K1 RS, CLEAN K1-A -dB, CLEAN K1-A F, CLEAN K1-A Pb

Brandmelder

ausgerüstet mit Rauchmelder oder Anschluss an die vorhandene Brandmeldeanlage