Record FlipFlow WIDE – Sensorüberwachte automatische Pforte für den richtungsgebundenen Personenfluss

Record | Part of ASSA ABLOY

Eigenschaften

HAN:

FlipFlow WIDE

Barrierefreiheit

barrierefrei

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

pulverbeschichtet

Öffnungsart

Doppelflügeltür, Drehflügel

Breite (mm)

979,00 - 1.529,00

Durchgangskapazität in Personen/h

3.600,00 - 4.500,00

Höhe (mm)

2.365,00

Länge (mm)

5.999,84

Rohbaubreite (m)

0,98 - 1,53

Rohbauhöhe (m)

2,37

Betriebsart

Netzbetrieb

Anzahl Flügel

2,00

Durchgangsbreite (mm)

650,00 - 1.200,00

Durchgangshöhe (mm)

2.150,00

Nennleistung (W)

190,00 - 290,00

Netzfrequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Features

Interlock Modus, Flow Modus, Objekterkennung, Echtbild Kamera, Bidirektionale Anwendung (auf Anfrage)

Varianten

FlipFlow Wide: 1x 24VDC Zusatznetzteil, FlipFlow Wide Extended: 2x 24VDC Zusatznetzteil