Record lineare Schiebetür D-STA (beidseitig)

Record | Part of ASSA ABLOY

Eigenschaften

HAN:

D-STA

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte

Feuerwiderstandsklasse

E 30, EI 30

Oberfläche

anodisiert / eloxiert, pulverbeschichtet

Öffnungsart

Schiebeflügel

Verglasung

Einfachverglasung, Einscheibensicherheitsglas ESG, Isolierverglasung, Sicherheitsverglasung VSG

Höhe (mm)

3.200,00

Nennspannung AC (V)

230,00

mechanische Dauerhaftigkeit, Anzahl Zyklen

1000000

Werkstoff Profil, Rahmen

Aluminium

Dicke Verglasung (mm)

10,00 - 24,00

Durchgangsbreite (mm)

800,00 - 3.000,00

Durchgangshöhe (mm)

3.000,00

max. Leistungsaufnahme (W)

100,00

Nennleistung (W)

90,00

Netzfrequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Antriebshöhe (mm)

108, 150, 200 (verstärkt)

Antriebstiefe (mm)

194, 197 (verstärkt)

Betriebsarten

Automatikbetrieb, Daueroffen, Handbetrieb, Einbahnverkehr, Verriegelt

Einbruchschutz-Option

Mehrpunktverriegelung, Bodenschienen, Sicherheitsschiene, Bodenschlösser (mechanisch)

Varianten

STA 20, STA 21, STA 22