Record lineare Teleskop-Schiebetür D-TSA (beidseitig)

Record | Part of ASSA ABLOY

Eigenschaften



HAN:

D-TSA

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte

Feuerwiderstandsklasse

E 30, EI 30

Oberfläche

anodisiert / eloxiert, pulverbeschichtet

Öffnungsart

Teleskop-Schiebeflügel

Verglasung

Einfachverglasung, Einscheibensicherheitsglas ESG, Isolierverglasung, Sicherheitsverglasung VSG

Höhe (mm)

3.200,00

Nennspannung AC (V)

230,00

mechanische Dauerhaftigkeit, Anzahl Zyklen

1000000

Werkstoff Profil, Rahmen

Aluminium

Anzahl Flügel

4,00

Dicke Verglasung (mm)

10,00 - 24,00

Durchgangsbreite (mm)

800,00 - 3.000,00

Durchgangshöhe (mm)

3.000,00

max. Leistungsaufnahme (W)

100,00

Netzfrequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Antriebshöhe (mm)

108, 150, 200 (verstärkt)

Antriebstiefe (mm)

259, 262 (verstärkt)

Betriebsarten

Automatikbetrieb, Daueroffen, Handbetrieb, Einbahnverkehr, Verriegelt

Einbruchschutz-Option

Mehrpunktverriegelung, Bodenschienen, Sicherheitsschiene, Bodenschlösser (mechanisch)

Varianten

TSA 20, TSA 21, TSA 22