REX Flaton-Fugendichtung

REX

Eigenschaften

HAN:

113729

Feuerwiderstandsklasse

EI 180

Breite (mm)

40,00

Höhe (mm)

8,00

Länge (mm)

1.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B-s1, d0

Untergrundeignung

für Beton, für Mauerwerk

Intumeszenzmaterial

Flaton VPG 12

Unter Temperatureinwirkung

aufschäumen

Volumenvergrößerung

11-fach