REX Litaflex SM 30 + AF Fugenblock

REX

Eigenschaften

Feuerwiderstandsklasse

EI 120, EI 90

Werkstoff

Aluminium, Mineralschaum

Höhe (mm)

90,00 - 140,00

Länge (mm)

1.000,00

Stärke (mm)

90,00 - 140,00

Befestigung

einklemmen, kleben

Brandverhalten

B-s1, d0

Untergrundeignung

für Beton, für Mauerwerk

Breite Fuge (mm)

50,00 - 200,00

max. laterale Dehnungsfähigkeit (%)

7,4

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung

1050 °C