REX Rexpandit Fugenelement für Massivbau

REX

Eigenschaften

Feuerwiderstandsklasse

EI 120

Werkstoff

Schaumstoff

Breite (mm)

48,00 - 58,00

Höhe (mm)

60,00

Länge (mm)

1.000,00

Brandverhalten

C-s1, d0

Breite Fuge (mm)

20,00 - 60,00

Intumeszenzmaterial

Flaton-flex EN

Unter Temperatureinwirkung

aufschäumen

Antimonfrei

Ja