RHEINZINK - Doppelstehfalz - Dachsystem aus Titanzink

RHEINZINK

Eigenschaften

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

beschichtet, blank, matt

Werkstoff

Zink

Breite (mm)

400,00 - 600,00

Länge (mm)

0,00 - 16.000,00

Ausführung Bekleidung

Schare

Befestigung

schrauben

Brandverhalten

A1

Kantenausführung

Falz, gerade

Material Deckschicht

sonstige

Dachneigung (Grad)

3,00 - 90,00

Abmessungen Falz in mm (B/H)

/25

Sonderformen

Konvex und konkav gerundete Schare, Konische Schare