RHEINZINK - Stulppaneel - Fassadensystem aus Titanzink

RHEINZINK

Eigenschaften

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

beschichtet, blank, matt

Werkstoff

Zink

Breite (mm)

4.000,00

Länge (mm)

200,00 - 333,00

Ausführung Bekleidung

Paneel, Vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung

Befestigung

auf Unterkonstruktion, nieten, schrauben

Brandverhalten

A1

Material Deckschicht

sonstige

Sichtbarkeit Befestigung Bekleidung

nicht sichtbar, verdeckt

Sonderformen

Perforation der Sichtfläche, Lochblech

Bautiefe in mm

25-40