Maschenrost SLR M 1088-50-500 30x10 5t VA

Richard Brink

Eigenschaften

HAN:

SLR M 1088-50-500 30x10 5t VA

Farbton

silber

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

1.088,00

Höhe (mm)

50,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15

Nennweite DN

1.000,00