Rigips MW11HA-F30-52dB-0,7-150/625/175-120/28/A-7000

SAINT-GOBAIN RIGIPS

Eigenschaften

Ausführung Unterkonstruktion

Ständerwerk

Feuerwiderstandsklasse

F 30 - A

Oberfläche

verzinkt

Profilform

C-Profil

Typ CW-Profil

150

Baustoff, Unterkonstruktion

Metall

Querschnitt

CW

Unterkonstruktion Trockenbau

Einfachständerwerk

Abstand Ständerachsen (mm)

625,00

Dicke Dämmschicht (mm)

120,00

Gewicht (kg)

28,00

Höhe Wand (m)

7,00

Rohdichte (kg/m³)

28,00

Schalldämmmaß (dB)

52,00

Wanddicke (mm)

175,00

Konsollast

0,7

Dicke Beplankung (mm)

1 x 12,5

Plattentyp Beplankung

Rigips Habito (HA)

Schichtaufbau

1.1 Rigips Habito; 2.1 Rigips Habito Schnellbauschraube; 2.3 z.B. Rigips Nageldübel; 3.1 RigiProfil MultiTec UW; 3.2 RigiProfil MultiTec CW; 3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend; 4.1 Isover Protect BSP; 5.1 z.B. VARIO Fugenspachtel; 5.2 Rigips TrennFix; 5.3 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen