SCHELL COMFORT Auslaufventil

SCHELL

Eigenschaften

Montageart

Wand

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

Anschlussmaß Zufuhr

1/2 Zoll

Bedienung

Hand

Mundstück Wasserhahn

Mit Schlauchspindel

Nenninnendurchmesser Auslass

3/4 Zoll

Rückflusssicherung nach EN 1717

AA, HD

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Volumenstromklasse

keine Angabe

Produktserie

COMFORT

Geräuschklasse

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Vorsprung Ablauf

102 mm