Schiedel MULTI Luft-Abgas-System

Schiedel

Eigenschaften

Anzahl der Züge

1-zügig

Aufbau Abgasanlage

Abgasschacht+Innenrohr (ohne Wärmedämmung)

Temperaturklasse (DIN V 18160)

T200

Nennweite DN

140,00 - 250,00

Werkstoff Außenschale

Leichtbeton

Werkstoff Innenrohr

Keramik