Schiedel SIH Isolierschornstein mit Hinterlüftung, Grundplatte mit Abkantung, 3-schalig

Schiedel

Eigenschaften

Anzahl der Züge

1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht

Aufbau Abgasanlage

Abgasschacht+Innenrohr (mit Wärmedämmung)

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

500,00 - 660,00

Höhe (mm)

170,00

Länge (mm)

500,00 - 660,00

Nennweite DN

140,00 - 250,00