Schiedel SIH Isolierschornstein mit Hinterlüftung, Kragplatte mit Lüftung/Installationszug

Schiedel

Eigenschaften

Anzahl der Züge

1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht

Aufbau Abgasanlage

Abgasschacht+Innenrohr (mit Wärmedämmung)

Werkstoff

Stahlbeton

Lichte Weite 2. Zug (mm)

120,00 - 200,00

Nennweite DN

120,00 - 200,00