Sopro Ölsperrbeschichtung Ölstopp

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

Bindemittelbasis

Dispersion

Eigenschaften

hochdeckend, öldicht, schnelltrocknend

Farbton

braun, grau, rot

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

lösemittelfrei

Dichte (kg/m³)

1.300,00

Lagerfähigkeit in Monaten

24,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 90,00

Trocknungszeit (min)

600,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 30,00