Sopro Silikondichtstoff Marmor-Silikon

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

Anwendung

außen, innen

Eigenschaften

fungizid eingestellt

Farbton

anthrazit, beige, dunkelgrau, grau, hellbeige, hellgrau, schwarz, silber, transparent, weiß

Werkstoff

Silikon

Anzahl Komponenten

1

Brandverhalten

E

Mögliche Haftgründe/Substrate (unbesch.)

Aluminiumoberflächen, Betonoberflächen, Emailleoberflächen, glasierte Keramikoberflächen, Glasoberflächen, Granitoberflächen, Holzoberflächen, Kunststoffoberflächen, Marmoroberflächen, Sandsteinoberflächen, unglasierte Keramikoberflächen

Breite Fuge (mm)

5,00 - 15,00

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 120,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 35,00

Farbton (Herstellerbezeichnung)

weiß, transparent, silbergrau, grau, steingrau, basalt, beige, jurabeige, betongrau, hellbeige, schwarz, anthrazit, hellgrau, sandgrau