LUX-top ASP EV 7 Anschlagpunkt zum Aufschrauben auf Holzbalken

ST QUADRAT Fall Protection S.A.

Eigenschaften

Farbton

metallfarben

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

200,00 - 800,00

Länge (mm)

322,00

Befestigung

schrauben

Korrosionsbeständigkeit

2 mittel

Untergrund Befestigung

Holz, Holzträger, Schalung

Anzahl der Befestigungspunkte

8,00

Dicke Brett/Bohle (mm)

20,00

Anwendungsbereich

Flachdach

Nutzung

Einzelanschlagpunkt | End- bzw. Zwischenanker

Befestigungsmittel

Holzbauschrauben

Kombinationsmöglichkeiten

temporäres Führungsseil | Zwischenpunkt Seilsystem LUX-top FSE 2003 | Anschlagpunkt nachträglich LUX-top Verlängerung

Querschnitt B/H Balken

60 mm / 140 mm