
Staka Flachdachausstieg ThermoTop mit Scherentreppe

Staka

Eigenschaften



Einbauteil, Dach

Dachausstieg

Farbton

nach RAL-Farbkarte, weiß

Form

rechteckig

Oberfläche

pulverbeschichtet

Öffnungsart

Klappflügel

Werkstoff

Aluminium, Edelstahl, Holz

Breite (mm)

700,00

Länge (mm)

900,00 - 1.400,00

Anschlagseite Dachfenster/Dachausstieg

seitlich

Bedienung

manuell

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Öffnungswinkel (Grad)

85,00

Schneelast (kN/m²)

0,95

U-Wert (W/(m²K))

0,21

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (Pa)

2.400,00

Wasserdichtigkeit in (Pa)

750

Stoßbelastung in (kNm)

0,35

Höhe Futterkasten in (mm)

140