Tarkett Desso Flagstone

Tarkett Holding

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 32

Farbton

dunkelblau, hellbeige, hellgrau, hellrot, schwarz, weiß

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Breite (mm)

4.000,00

Brandverhalten

Cfl-s1

Cradle to Cradle®

Bronze

Komfortklasse

LC2

Lieferform

Rolle

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol, Schnittpol

Dicke Polschicht (mm)

4,40

Gewichtsbereich Polschicht (g/m²)

580,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

25,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,10

Muster-Typ

Textur