Tarkett Vylon Plus

Tarkett Holding

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Dekor

nach Herstellerdekorkarte

Farbton

beige, blau, braun, dunkelbeige, dunkelblau, dunkelbraun, gelb, grau, hellbeige, hellblau, hellgrau, schwarz

Oberfläche

Dekor

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

300,00 - 2.000,00

Länge (mm)

300,00 - 20.000,00

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Fliese, Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

25,50

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,70

Resteindruck (mm)

0,04

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,01

Muster-Typ

Allover

ReStart Ready

Ja