AUSSEN-FEUERSCHUTZTÜR EI2 30-C5-1-SA "TECKENTRUP 62" (DF)

Teckentrup Door Solutions

Eigenschaften

Dichtheit

rauchdicht

Farbton

hellgrau

Feuerwiderstandsklasse

EI 30

Klasse Einbruchhemmung

RC 2, RC 3

Oberfläche

grundiert, pulverbeschichtet, verzinkt

Öffnungsart

Drehflügel

Werkstoff

Edelstahl, Stahl

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

42,00

Breite (mm)

500,00 - 1.500,00

Höhe (mm)

500,00 - 3.750,00

Drehpunkt

links, rechts

Klasse Luftdurchlässigkeit

3 (600 Pa)

Werkstoff Profil, Rahmen

Edelstahl, Stahl

Windlastklasse

2 (800 Pa)

Anzahl Flügel

1,00

Durchgangsbreite (mm)

791,00 - 1.166,00

Durchgangshöhe (mm)

1.958,00 - 2.208,00

U-Wert (W/(m²K))

1,10 - 1,30

Einbau Beton

mind. 100 mm

Einbau Mauerwerk

mind. 115 mm

Einbruchhemmung

einbruchhemmend

Falzausführung

Dickfalz