Theben KNX Schaltaktor RM KNX

Theben

Eigenschaften

Funktion

Erweiterungsmodul, Grundmodul

Montageart

DIN-Schiene

Breite (mm)

71,80

Höhe (mm)

90,00

Tiefe (mm)

70,00

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

II

Ausgangsleistung (W)

3.680,00

Bemessungsbetriebsspannung (V)

110,00 - 230,00

Breite in Teilungseinheiten

4,00

max. Anzahl der Schaltausgänge

4,00 - 8,00

max. Schaltstrom (A)

16,00

Umgebungstemperatur (°C)

-5,00 - 45,00