Theben Passiv-Infrarot-Präsenzmelder thePrema P360-101

Theben

Eigenschaften

GTIN:

7612748005549

HAN:

2070106

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

grau

Montageart

Unterputz

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Kunststoff

Aufbauhöhe (mm)

42,00

Einbautiefe (mm)

40,00

Höhe (mm)

82,00

Anschlussart

Schraubklemme

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

RAL-Nummer

7005

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP40

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

5,00 - 3.000,00

Ausschaltverzögerung (Sek)

3.600,00

Betriebsspannung (V)

110,00 - 230,00

Durchmesser (mm)

110,00

Einschaltverzögerung (Sek)

0,00 - 600,00

Erfassungsbereich Melder (m)

10,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

0,00 - 360,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

max. Einschaltdauer (Sek)

3.600,00

max. Einschaltstrom (A)

10,00

max. Präsenzbereich (m²)

100,00

max. Reichweite frontal (m)

5,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

5,00

max. Schaltleistung (W)

600,00

min. Einschaltdauer (Sek)

10,00

min. Einschaltstrom (A)

0,10

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

46,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 10,00

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

3,00

Scanwinkel (Grad)

360,00