Triflex Cryl Primer 222

Triflex

Eigenschaften

HAN:

22220

Arbeitsuntergrund

Asphalt, Bitumen

Farbton

transparent

Produkt

Grundierung

Werkstoff

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Anzahl Komponenten

2

Haupt-Bindemittelbasis

Reaktionsharz

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

lösemittelfrei

Verarbeitbarkeit

Maschinenverarbeitung (pumpfähig), rollbar, spritzbar

Begehbar nach (h)

0,75

Füllmenge (kg)

10,00

Lagerfähigkeit in Monaten

6,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

0,00 - 35,00

Eigenschaften

schnell reaktiv