Schacht-Basis-Raffstore

WAREMA Renkhoff SE

Eigenschaften



Antriebsart

elektrisch, manuell

Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore

Fenster

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

pulverbeschichtet

Produkt

Raffstoren

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

0,00 - 4.000,00

Höhe (mm)

0,00 - 4.000,00

Länge (mm)

60,00 - 100,00

Anordnung Lamelle

waagerecht

Anwendungsart

Neubau, Renovierung, Sanierung

Bedienung

Kurbel, Motor

Bewegungsrichtung

vertikal

Einbausituation

eingeputzt, sichtbar

Einsatzzweck

Blendschutz, Sichtschutz, Sonnenschutz

Führung

Schiene

Lamellenform

Abdunkelungslamelle, gebördelt

max. Bestellfläche

16 m²