Kanalklinker DIN 4051 -1/2 NFKa- F Rot nuanciert 240x55x71 (480 St/Pal)

wienerberger

Eigenschaften

GTIN:

4042351041208

HAN:

34372826

Druckfestigkeitsklasse

40

Farbton

rot

Format

SF

Oberfläche

glatt

Produkt

Kanal-Klinker

Breite (mm)

55,00

Höhe (mm)

71,00

Länge (mm)

240,00

Rohdichteklasse Mauerstein (kg/dm³)

2,00