Poroton-T6,5-P (Perlit) Planziegel verfüllt

wienerberger

Eigenschaften