Überdachung Bamberg B 1/04 als Bausatz

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften



Dachform

Bogendach

Farbton

silber

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

feuerverzinkt

Verglasung

Acrylglas

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

4.130,00

Höhe (mm)

2.290,00

Tiefe (mm)

2.100,00

Anzahl Seitenteile

1

Durchmesser Rohr (mm)

50,00

Fläche (m²)

8,70

Schneelast (kN/m²)

0,85

Rückwandkonfiguration

1-feldrig

Fassungsvermögen - Europaletten (EPAL)

6

Fassungsvermögen - Fahrräder

10

Fassungsvermögen - Müllcontainer (1100l nebe Falseander)

2

Fassungsvermögen - Mülltonnen (120l nebe Falseander)

8

Entwässerung

Frei abtropfend

Lichte Höhe (mm)

2200

Überpflasterung

Nein