
Überdachung Bamberg B 1/16 als Bausatz

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften



Dachform

Bogendach

Farbton

silber

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

feuerverzinkt

Verglasung

Acrylglas

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

16.450,00

Höhe (mm)

2.290,00

Tiefe (mm)

2.100,00

Anzahl Seitenteile

1

Durchmesser Rohr (mm)

50,00

Fläche (m²)

34,54

Schneelast (kN/m²)

0,85

Rückwandkonfiguration

4-feldrig

Fassungsvermögen - Europaletten (EPAL)

26

Fassungsvermögen - Fahrräder

40

Fassungsvermögen - Müllcontainer (1100l nebe Falseander)

11

Fassungsvermögen - Mülltonnen (120l nebe Falseander)

32

Entwässerung

Frei abtropfend

Lichte Höhe (mm)

2200

Überpflasterung

Nein