Überdachung Köln K1 a/a fertig geschweißt mit Überpflasterung

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften



Dachform

Flachdach

Farbton

anthrazit

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

farbbeschichtet, feuerverzinkt

Verglasung

Einscheibensicherheitsglas ESG

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

1.150,00

Höhe (mm)

2.440,00

Tiefe (mm)

1.150,00

Anzahl Seitenteile

1

Dacheindeckung

Trapezblech

Durchmesser Rohr (mm)

60,00

Fläche (m²)

1,10

Schneelast (kN/m²)

1,90

Rückwandkonfiguration

1-feldrig

Fassungsvermögen - Mülltonnen (120l nebe Falseander)

2

Fassungsvermögen - Personen (1 8 m Abstand)

1

Lichte Breite (mm)

1030

Entwässerung

Über Wasserspeier

Glaseinfassung (mm)

Aluminium Glashalter

Lichte Höhe (mm)

2290

Lichte Tiefe (mm)

1090

Überpflasterung

Ja

Wandkonfiguration

a/a

Windlastzone

Zone 1 bis 3