Überdachung Köln K2 a/a fertig geschweißt

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften



Dachform

Flachdach

Farbton

anthrazit

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

farbbeschichtet, feuerverzinkt

Verglasung

Einscheibensicherheitsglas ESG

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

2.165,00

Höhe (mm)

2.510,00

Tiefe (mm)

2.165,00

Anzahl Seitenteile

1

Dacheindeckung

Trapezblech

Durchgangsbreite (mm)

2.045,00

Durchmesser Rohr (mm)

60,00

Fläche (m²)

4,30

Schneelast (kN/m²)

1,90

Rückwandkonfiguration

2-feldrig

Fassungsvermögen - Europaletten (EPAL)

2

Fassungsvermögen - Müllcontainer (1100l nebe Falseander)

1

Fassungsvermögen - Mülltonnen (120l nebe Falseander)

4

Fassungsvermögen - Personen (1 8 m Abstand)

2

Anzahl an Wandelementen

4

Lichte Breite (mm)

2045

Entwässerung

Über Wasserspeier

Glaseinfassung (mm)

Aluminium Glashalter

Lichte Höhe (mm)

2360

Lichte Tiefe (mm)

2105

Überpflasterung

Nein

Wandkonfiguration

a/a

Windlastzone

Zone 1 bis 3