Überdachung Passau P12 B fertig geschweißt mit Überpflasterung

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften

Dachform

Pultdach

Farbton

anthrazit

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

farbbeschichtet, feuerverzinkt

Verglasung

Einscheibensicherheitsglas ESG

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

3.100,00

Höhe (mm)

2.645,00

Tiefe (mm)

2.250,00

Anzahl Seitenteile

1

Dacheindeckung

Verbundsicherheitsglas (VSG)

Durchgangsbreite (mm)

2.900,00

Durchmesser Rohr (mm)

100,00

Fläche (m²)

4,30

Schneelast (kN/m²)

1,90

Rückwandkonfiguration

2-feldrig

Fassungsvermögen - Europaletten (EPAL)

3

Fassungsvermögen - Müllcontainer (1100l nebe Falseander)

2

Fassungsvermögen - Mülltonnen (120l nebe Falseander)

5

Fassungsvermögen - Personen (1 8 m Abstand)

2

Dachblenderhöhe (mm)

100

Dachbreite (mm)

3850

Anzahl an Wandelementen

4

Lichte Breite (mm)

2900

Entwässerung

Über Wasserspeier

Glaseinfassung (mm)

Aluminium Glashalter

Lichte Höhe (mm)

2200

Lichte Tiefe (mm)

1500

Überpflasterung

Ja

Windlastzone

Zone 1 bis 3