Überdachung Passau P24 als Bausatz mit Überpflasterung

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften

Dachform

Pultdach

Farbton

anthrazit

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

farbbeschichtet, feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

6.100,00

Höhe (mm)

2.635,00

Tiefe (mm)

4.420,00

Anzahl Seitenteile

2

Dacheindeckung

Verbundsicherheitsglas (VSG)

Durchgangsbreite (mm)

2.900,00

Durchmesser Rohr (mm)

100,00

Fläche (m²)

18,20

Schneelast (kN/m²)

1,90

Rückwandkonfiguration

4-feldrig

Fassungsvermögen - Europaletten (EPAL)

14

Fassungsvermögen - Müllcontainer (1100l nebe Falseander)

4

Fassungsvermögen - Mülltonnen (120l nebe Falseander)

11

Fassungsvermögen - Personen (1 8 m Abstand)

12

Dachblenderhöhe (mm)

100

Dachbreite (mm)

6850

Anzahl an Wandelementen

4

Lichte Breite (mm)

5900

Entwässerung

Über Wasserspeier

Glaseinfassung (mm)

Aluminium Glashalter

Lichte Höhe (mm)

2200

Überpflasterung

Ja

Windlastzone

Zone 1 bis 3