Accoya LaBella Comfort Terrassendiele

Accoya

Eigenschaften

Oberfläche

gehobelt, glatt

Werkstoff

Acetyliertes Holz

Breite (mm)

142,00

Länge (mm)

2.400,00 - 4.800,00

Stärke (mm)

25,00

Befestigung

durch Clip-Technik

Dauerhaftigkeitsklasse

1

Holzart

Pinus Radiata

Kantenausführung

gerundet