Accoya Rhombusleiste Hobelware - Fassade

Accoya

Eigenschaften

Farbton

grau

Oberfläche

gehobelt

Breite (mm)

68,00 - 74,00

Stärke (mm)

18,00 - 26,00

Holzart

Pinus Radiata