ACO Multiline Rinne V100S Typ15.0.2 1000 mm Stahl verzinkt mit Dichtung

ACO

Eigenschaften

GTIN:

4002626123640

HAN:

2002190

Ausführung Abdeckung

ohne Rost

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Breite (mm)

135,00

Höhe (mm)

235,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl, verzinkt