Agrob Buchtal Basis 2 Mosaikfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 10

Farbton

grau, weiß

Oberfläche

eben, matt

Produkt

Mosaikfliesen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

47,00 - 97,00

Dicke (mm)

6,00 - 6,50

Länge (mm)

47,00 - 97,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 BIb, glasiert, DIN EN 14411 Blb

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Basis 2