Agrob Buchtal Plural Mosaikfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, C, R 10, R 11

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, gelb, grau, grün, ocker, orange, rot, schwarz, türkis, violett, weiß

Oberfläche

eben, glänzend, matt, Relief, seidenmatt

Produkt

Mosaikfliesen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

23,00 - 97,00

Dicke (mm)

6,50

Länge (mm)

23,00 - 97,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

I, II, III, IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Bib, glasiert, DIN EN 14411 BIb, glasiert, DIN EN 14411 BIII, glasiert, DIN EN 14411 Blb, unglasiert, DIN EN 14411 BIa, unglasiert, DIN EN 14411 Bla

Fugenbreite (mm)

3,00

Serie

Plural