Agrob Buchtal Spezialplatten Formteile

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

A, B, C, R 10

Farbton

blau, grau, schwarz, weiß

Oberfläche

eben, profiliert

Produkt

Ecke, Randstein, Rillenplatte, Rinnensteine, Rostauflagewinkel, Schenkelplatten, Sprossenstein

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

33,00 - 244,00

Dicke (mm)

8,00 - 50,00

Länge (mm)

119,00 - 494,00

Beanspruchungsgruppe (Abriebgruppe)

I, II, IV

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 Alb, unglasiert, DIN EN 14411 Alb