Agrob Buchtal Spezialplatten Wandfliesen

Agrob Buchtal Solar Ceramics

Eigenschaften

Belastbarkeit

trittsicher

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B

Farbton

blau, schwarz, weiß

Oberfläche

eben

Produkt

Schilder für variable Beschriftungen

Werkstoff

Steinzeug

Breite (mm)

119,00 - 244,00

Dicke (mm)

8,00

Länge (mm)

244,00

Klassifizierung Keramik

glasiert, DIN EN 14411 AIb, glasiert, DIN EN 14411 Aib, glasiert, DIN EN 14411 Alb

Fugenbreite (mm)

6,00