ALUJET Montape 3 mm x 70 mm x 25 m, für UW 75

ALUJET

Eigenschaften

GTIN:

4011194040709

HAN:

0724070

Ausführung

Rolle

Werkstoff

Polyethylen (PE), Schaumstoff

Breite (mm)

70,00

Länge (mm)

25.000,00

Stärke (mm)

3,00

Brandverhalten

B1

Temperaturbeständigkeit (°C)

5,00 - 40,00