ALUJET Optima FDSK 1,50 x 50 m

ALUJET

Eigenschaften

GTIN:

4011194031202

HAN:

0103120

Ausführung

Rolle

Produkt

Dachbahnen, Dichtungsbahnen

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

50.000,00

Stärke (mm)

0,17

Befestigung

kleben

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsdicht

sd-Wert (m)

1.500,00