ALUJET Optima FDSK 210 mm x 50 m

ALUJET

Eigenschaften

GTIN:

4011194031219

HAN:

0103121

Ausführung

Rolle

Produkt

Dachbahnen, Dichtungsbahnen

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

210,00

Länge (mm)

50.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsdicht

sd-Wert (m)

1.500,00