BetteCaro 35mm, ungleichschenklig , 900 x 750 x 35 mm

Bette

Eigenschaften



HAN:

8059

Farbton

anthrazit, beige, blau, dunkelgrau, grün, hellbeige, hellgrau, nach Hersteller-Farbkarte, weiß

Form

fünfeckig

Montageart

Boden

Oberfläche

emailliert, glasiert

Produkt

Duschwanne

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

900,00

Höhe (mm)

35,00

Tiefe (mm)

750,00

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Durchmesser Ablauf (mm)

90,00

Gewicht (kg)

41,00

Abstand Ablaufmitte bis Rand

210

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten

Randhöhe

30 mm